Фильтр UNIX 512 К2
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ГОСТ 12.4.235-2012
Назначение: фильтр трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от аммиака и его производных
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полной маской и полумаской изолирующей 
Класс защиты по вредным веществам 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе).
Цветовое обозначение фильтра: зеленая полоса. 
ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:
- аммиак при концентрации 3,5 мг/дм = 40 мин
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Масса фильтра: не более 120 г
Гарантийный срок хранения: не менее 5,5 лет. 
Срок годности и дата выпуска должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
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