	Противогаз фильтрующий ДОТ про 600+ марки A2В2Е2К2АХP3 R D категории 2 по маске панорамной промышленной ППМ-88 рост 2 размер подмасочника С
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Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), одновременно или раздельно присутствующих в воздухе рабочей зоны. 
Противогаз состоит из маски панорамной промышленной ППМ-88, комбинированного фильтра ДОТпро 600+ марки A2В2Е2К2АХP3 R D в корпусе из композитного материала, гофрированной соединительной трубки, сумки для хранения, паспорта и руководства по эксплуатации.
Класс защиты по вредным веществам:
· [bookmark: _Hlk188105744]по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по низкокипящим органическим веществам (ниже 65°) – одноразового применения;
· по неорганическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);
· по аммиаку и его органическим производным – 2 (средней эффективности);
· по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
· P – высокая эффективность 
· R – многоразового использования 
· D – устойчивость к запылению 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, зеленый, белый.
Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного.
Подтверждение времени защитного действия по тест-веществам – предоставление протокола сертификационных испытаний.
Лицевая часть  - маска панорамная промышленная ППМ-88 состоит из:
- панорамного стекла-корпуса из поликарбоната;
- широкого обтюратора, отформованного по краю корпуса маски;
- клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха;
- резинового подмасочника с клапанами вдоха; 
- переговорного устройства;
- наголовника, присоединенного к корпусу пряжками, для крепления маски на голове; 
- защитной пленки (дополнительно).
Маску отличает сниженное механическое воздействие на голову пользователя.
Коэффициент подсоса под маску составляет не более 0,0001%.
Размер маски определяется размером (ростом) корпуса маски: 1, 2 и размером подмасочника: М, С, Б (малый, средний, большой). 
Маска снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75. 
Гарантийный срок хранения: 6 лет. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;
Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3);
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.
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