Техописание на фильтры противогазовые UNIX 500 обезличенное

Противогазовые фильтры (далее по тексту – фильтры) предназначены для очистки вдыхаемого человеком воздуха от паро- и газообразных вредных веществ в составе респираторов фильтрующих и в составе противогазов фильтрующих
 
Фильтры присоединяют к лицевым частям респираторов и противогазов с помощью байонетного соединения.

Для обеспечения дополнительной защиты от аэрозолей (дым, пыль, туман) фильтры могут комплектоваться съемными противоаэрозольными фильтрами (предфильтрами) класса Р1, Р2 или Р3.

Марки (сочетания марок) фильтров представлены в Таблице 1:

Таблица 1:
	
	
	

	Марка (сочетание марок) фильтра
	Цвет маркировки
	Виды вредных веществ, от которых защищает фильтр

	А1
	Коричневый
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С 

	А2
	Коричневый
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С 

	К2
	Зеленый
	Аммиак и его органические производные

	B1E2
	Серый
	Неорганические газы и пары 

	
	Желтый
	кислые газы и пары 

	A1B1E1
	Коричневый 
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С 

	
	Серый 
	неорганические газы и пары 

	
	Желтый
	кислые газы и пары 

	A1B1E1K1
	Коричневый 
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С  

	
	Серый 
	Неорганические газы и пары 

	
	Желтый 
	Кислые газы и пары 

	
	Зеленый
	аммиак и его органические производные;



Технические характеристики фильтров приведены в таблице 2.







Таблица 2:

	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин, Па (мм вод. ст.), не более:

	А1
	39,2 (4,0) 

	А2
	39,2 (4,0) 

	К2
	39,2 (4,0) 

	А1В1Е1
	39,2 (4,0)

	В1Е2
	68,6 (7,0) 

	А1В1Е1К1 
	58,8 (6,0)

	А2В2Е2.
	68,6 (7,0)

	2. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин, Па (мм вод. ст.), не более:

	А1
	147,0 (15,0) 

	А2
	147,0 (15,0) 

	К2
	147,0 (15,0) 

	А1В1Е1
	147,0 (15,0)

	В1Е2
	196,0 (20,0) 

	А1В1Е1К1 
	196,0 (20,0) 

	А2В2Е2.
	196,0 (20,0)

	3. Время защитного действия фильтра по контрольному веществу, мин, не менее:


	А1 
	 

	– циклогексан при концентрации (3,5±0,3) мг\дм³
	80

	А2 
	 

	– циклогексан при концентрации (17,5±1,7) мг\дм³ 
	35

	 К2 
	 

	– аммиак при концентрации (3,5±0,3) мг/дм³ 
	40

	В1Е2
	 

	– циановодород при концентрации (1,1±0,1) мг\дм³
	25

	– сероводород при концентрации (1,4±0,1) мг\дм³
	40

	– хлор при концентрации (3,0±0,3) мг\дм³
	20

	– диоксид серы при концентрации (13,3±0,5) мг\дм³
	25

	А1В1Е1 
	 

	– циклогексан при концентрации (3,5±0,3) мг\дм³ 
	80

	– циановодород при концентрации (1,1±0,1) мг\дм³ 
	50

	– сероводород при концентрации (1,4±0,1) мг\дм³ 
	80

	– хлор при концентрации (3,0±0,3) мг\дм³
	50

	– диоксид серы при концентрации (2,7±0,1) мг\дм³
	100

	А1В1Е1К1
	 

	– циклогексан при концентрации (3,5±0,3) мг\дм³ 
	70

	– циановодород при концентрации (1,1±0,1) мг\дм³ 
	50

	– сероводород при концентрации (1,4±0,1) мг\дм³
	80

	– хлор при концентрации (3,0±0,3) мг\дм³
	50

	– диоксид серы при концентрации (2,7±0,2) мг\дм³
	20

	– аммиак при концентрации (0,7±0,07) мг\дм³ 
	50




Продолжение Таблицы 2:
	А2В2Е2 

	– циклогексан при концентрации (17,5±0,5) мг\дм³;
	35

	– циановодород при концентрации (5,6 ±0,5) мг\дм³; 
	25

	– сероводород при концентрации (7,1±0,5) мг\дм³; 
	40

	– хлор при концентрации (15,0±0,5) мг\дм³;
	20

	– диоксид серы при концентрации (13,3±0,5) мг\дм³
	20

	4. Масса фильтра, г, не более:

	А1
	110

	А2
	110

	К2
	120

	В1Е2
	135

	А1В1Е1
	120

	А1В1Е1К1
	130

	А2В2Е2
	135



· Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
· Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 5,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019
· [bookmark: _Hlk223520505]Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.

