	Фильтр противогазовый ДОТпро 250 А1В1Е1К1
	
	
Противогазовый фильтр  в композитном корпусе обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С, неорганических веществ, кислых газов и паров, аммиака и его производных.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Класс защиты по вредным веществам:
- по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности);
- по неорганическим газам и парам  - 1 (низкой эффективности);
- по кислым газам и парам кислот – 1(низкой эффективности);
- по аммиаку и его производным – 1 (низкой эффективности); 
Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний - согласно ГОСТ 12.4.235-2019.
Гарантийные срок хранения, не менее - 7,5 лет 
Срок годности: не более гарантийного срока хранения. 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, зелёный.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
	



	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019
	[bookmark: _GoBack]Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТпро.



